INSTRUCTIEKAART  FARO EVA


AAN/UIT SCHAKELEN:

                        Joystick							      Sensor
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Duw naar rechts of links en laat los:			Breng de hand tot 2cm naar de sensor en
1 pieptoon	 					beweeg de hand naar beneden:  1 pieptoon




LICHTINTENSITEIT AANPASSEN:

De lichtintensiteit (bij sensor versie) verandert continu afnemend tot minimum en oplopend tot maximaal.
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Duw naar links of rechts en blijf ingedrukt 		Breng de hand tot 2 cm naar de sensor
houden tot gewenste intensiteit is bereikt.		toe tot gewenste intensiteit is bereikt.	
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Maximale intensiteit bereikt: 2 pieptonen 				Bij het wijzigen van de lichtintensiteit
Minimale intensiteit bereikt: 1 pieptoon 				verandert het indicatielampje.





VERANDEREN VAN KLEUR:
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De kleurtemperatuur kan wisselen tussen: 

- 4000K (geel)
- 5000K (wit)
- 5700K (daglicht)





Wisselen van kleur doet u door dubbel te klikken op het ronde knopje.






COMPOSIET-STAND:

Een enkele klik op het ronde knopje zet de lamp in composiet-stand.
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Bij het activeren van de composiet stand
verandert het indicatielampje.



Verlaat de composiet-stand door een enkele klik op het ronde knopje.




Mocht u onverhoopt nog extra assistentie wensen kunt u contact opnemen met onze technische dienst.
Deze is te bereiken via service@e-dental.nl of 088 6060 820
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